**Let op!!** Bovenin het WORD- scherm staat een gele balk. Klik hier op “bewerking toestaan”.

Gebruiksaanwijzing:
1. Tik uw naam en ga met behulp van de “ Tab-knop ” naar het volgende veld. Dan wordt er niets vergeten

2. Gebruik “ x ” om de keuze vakjes aan te kruisen. Met de linker muisknop kan ook.

3. Sla het document op. Doe dit op een plek dat het terug te vinden is op de computer.
5. Ga terug naar de pagina <http://www.beaufortwatersport.nl/reparatie-onderhoud>
6. Stuur een mail aan het bedrijf van uw keuze en stuur het opgeslagen document mee als bijlage.
7. U kan het document ook afdrukken en het per post of fax versturen.

## SERVICE FORMULIER JACHTEN

|  |  |
| --- | --- |
| Naam eigenaar :      Adres :      Pc+woonplaats :      Telefoon :      Mobiel :      E-mail :      Naam schip :      Type schip :      Merk motor :      type motor :       | Ligplaats: Beaufort watersport, Tel: **0514-591841** [ ]  In het water [ ]  Steiger links [ ]  Steiger midden [ ]  Steiger rechts [ ]  Op het land buiten [ ]  Op het land in de hal Sleutels bij receptie aanwezig [ ]  ja [ ] neeWerk uitvoeren vanaf       -       -       |
|  |  |

### [ ]  Winterklaar maken motor

|  |  |
| --- | --- |
| * Koelwater systeem en impellor controleren
* Carterfilter vernieuwen
* Schroefasafdichting controleren en smeren
* Wierfilter/luchtfilter schoonmaken
* Brandstof filters schoon maken of vernieuwen
* V-snaar controleren
 | * Olie motor vernieuwen
* Olie keerkoppeling controleren
* Vorstvrij maken motor en koelwatersysteem
* Bilge leegpompen
* Op olie lekkage controleren
* Loskoppelen accu(‘s)
 |
| Opmerking:       |

### [ ]  Winterklaar maken sanitair

|  |  |
| --- | --- |
| * Drinkwatersysteem vorstvrij maken
* geiser / boiler vorstvrij maken
* CV / Airco vorstvrij maken
 | * Vuilwatersysteem vorstvrij maken
* Waterleidingen vorstvrij maken
* Huishoudelijke apparatuur vorstvrij maken
* Afsluiters / afvoeren vorstvrij maken
 |
| Opmerking:       |

### [ ]  Onderhouden / repareren motor

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Motor start slecht[ ]  Motor rookt[ ]  Motor slaat af[ ]  Motor wordt te warm of blijft koud | [ ]  Motor lekt olie[ ]  Motor lekt brandstof[ ]  Motor trilt[ ]  Zie toelichting |
| Toelichting:       |

### [ ]  Monteren onderdelen

|  |
| --- |
| Beschrijving:       |

### [ ]  Controleren / repareren installatie

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Verwarming[ ]  Warm water[ ]  Elektriciteit[ ]  Drinkwater systeem[ ]  Vuilwater sysyteem[ ]  Toilet | [ ]  Accu controle Aantal: **[ ]** Accu laden en zo nodig bijvullen[ ]  Gasinstallatie controleren [ ]  Gasinstallatie keuren door erkend glasinstallateur[ ]  Zie toelichting |
| Toelichting:       |

### [ ]  Controleren / repareren Buitenboord- motor

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Motorolie verversen[ ]  Bougies vervangen[ ]  Inspectie impellor / koelwater[ ]  Oliefilter vervangen | [ ]  Staartstuk olie verversen[ ]  Olie keerkoppeling controleren[ ]  Conserveren motor [ ]  Opslag voor winter[ ]  Zie toelichting |
| Toelichting:       |

Naam opdrachtgever of handtekening:

**In geval van bijzonderheden neemt de monteur contact met u op.**

**Opmerkingen monteur**

|  |
| --- |
|       |